0. 32. 64. 96. 128. 160. 192. 0.

4.

8.

12.

16.

20.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Min=-.325E-01 Max=0.365E-01 Inc=0.500E-02

(a) uprt (m/s) at t=30000.0 s (8:20:00) at j=1

0. 32. 64. 96. 128. 160. 192. 0.

4.

8.

12.

16.

20.

Min=-.465E-02 Max=0.399E-02 Inc=0.500E-03

(b) wprt (m/s) at t=30000.0 s (8:20:00) at j=1

0. 32. 64. 96. 128. 160. 192. 0.

4.

8.

12.

16.

20.

Min=-.291E-01 Max=0.301E-01 Inc=0.500E-02

(c) ptprt (K) at t=30000.0 s (8:20:00) at j=1

0. 32. 64. 96. 128. 160. 192. 0.

4.

8.

12.

16.

20.

0.0

0.0

0.0

Min=-.507 Max=0.387 Inc=0.100

(d) pprt (Pa) at t=30000.0 s (8:20:00) at j=1